**Техническое задание на ремонт фасада корпусов 9 и 7 в координационных осях Д/18-23**

**по адресу: Ленинградский пр-т, д.80**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |
|
| 1 | Простукивание штукатурки фасада корпуса 9 | м2 | 190,0 |
| 2 | Простукивание штукатурки парапета | м2 | 24,0 |
| 3 | Простукивание штукатурки оконных откосов | м2 | 25,0 |
| 4 | Простукивание облицовки цоколя | м2 | 25,5 |
| 5 | Простукивание штукатурки стен приямков | м2 | 1,5 |
| 6 | Отбивка «бухтящей» и отслаивающейся штукатурки фасада корпуса 9 (~50% от общей площади) | м2 | 95,0 |
| 7 | Отбивка штукатурки фасада корпуса 7 | м2 | 55,0 |
| 8 | Отбивка «бухтящей» и отслаивающейся штукатурки парапета (~50% от общей площади) | м2 | 12,0 |
| 9 | Отбивка штукатурки на отдельных участках оконных откосов (~25% от общей площади) | м2 | 6,5 |
| 10 | Отбивка отслаивающейся облицовки цоколя из цементных фасадных плиток (~25% от общей площади) | м2 | 6,5 |
| 11 | Отбивка «бухтящей» и отслаивающейся штукатурки стен приямков | м2 | 0,4 |
| 12 | Очистка фасада с парапетом от старой покраски | м2 | 107,0 |
| 13 | Обеспыливание поверхности фасада с парапетом | м2 | 214,0 |
| 14 | Обеспыливание облицовки цоколя | м2 | 19,0 |
| 15 | Монтаж и закрепление тарельчатыми дюбелями плит Пеноплекс Фасад t=70мм на поверхности фасадной стены корпуса 7 | м2 | 65,0 |
| 16 | Закладка и приклеивание минеральным клеевым составом плит Пеноплекс Фасад к поверхностям металлоконструкций (швеллеров) усиления фасадной стены (л/к корп. 7) | м3 | 1,5 |
| 17 | Расшивка трещин в наружной стене (со стороны фасада и чердака) | м.п. | 10,0 |
| 18 | Устройство штроб сечением 50х50мм и длиной 800мм в кирпичной кладке стены для закладки мет. скоб усиления (со стороны фасада и чердака) | шт. | 22 |
| 19 | Сверление отверстий 8мм, L=250мм в кирпичной кладке стены для забивки в них мет. скоб усиления | шт. | 44 |
| 20 | Установка скоб из арм. прутка ô8 А500, L=1200мм (через 500мм) для заделки трещин | шт. | 22 |
| 21 | Оштукатуривание трещин и скоб цем.-песчаным раствором по мет. штукатурной сетке | м2 | 6,0 |
| 22 | Сверление отверстий ф20мм, L=250мм под углом 60гр. в кирпичной кладке стены с двух сторон трещины через 500мм в шахматном порядке и установка в них пакеров (со стороны фасада и чердака) | шт. | 40 |
| 23 | Инъектирование цементным раствором сквозной трещины в кирпичной стене, толщиной 380мм | м.п. | 5,0 |
| 24 | Огрунтовка участков стен фасада с парапетом и карнизным выступом, стен приямка и оконных откосов грунтом глубокого проникновения | м2 | 114,0 |
| 25 | Огрунтовка участков цоколя грунтом глубокого проникновения | м2 | 7,0 |
| 26 | Восстановление на фасаде корпуса 9 отбитой штукатурки оштукатуриванием цементно-песчаным раствором по мет. оцинкованной фасадной штукатурной сетке 20х20мм | м2 | 95,0 |
| 27 | Ремонт штукатурки промежуточных карнизных свесов и поясков на фасаде | м2 | 8,0 |
| 28 | Восстановление на парапете отбитой штукатурки оштукатуриванием по мет. оцинкованной фасадной штукатурной сетке 20х20мм | м2 | 12,0 |
| 29 | Восстановление отбитой штукатурки на отдельных участках оконных откосов и приямков | м2 | 7,5 |
| 30 | Восстановление облицовки цоколя из цементных фасадных плиток оштукатуриванием цементно-песчаным раствором с толщиной слоя 30мм с расшивкой швов | м2 | 7,0 |
| 31 | Ремонт штукатурки венчающего карниза | м2 | 16,0 |
| 32 | Оштукатуривание поверхности фасадной стены корп. 7 (по плитам Пеноплекс) цементно-песчаным раствором по мет. оцинкованной фасадной штукатурной сетке 20х20мм | м2 | 65,0 |
| 33 | Огрунтовка и шпаклевка по пластиковой фасадной сетке 5х5мм фасадной стены и парапета | м2 | 280,0 |
| 34 | Огрунтовка и шпаклевка по пластиковой фасадной сетке 5х5мм карнизных выступов | м2 | 24,0 |
| 35 | Огрунтовка и шпаклевка стен приямка | м2 | 1,5 |
| 36 | Огрунтовка и в/э окраска за 2 раза фасада (с парапетом, карнизным выступом) в цвет существующей окраски | м2 | 304,0 |
| 37 | Огрунтовка, шпаклевка и в/э окраска за 2 раза оконных откосов и стен в приямках в цвет существующей окраски | м2 | 26,5 |
| 38 | Огрунтовка и в/э окраска за 2 раза облицовки цоколя | м2 | 25,5 |
| 39 | Установка металлич. оцинкованных отливов белых окрашенных (шириной 200мм) на пояске промежуточного карниза в уровне низа окон 2-го этажа | м.п. | 12,0 |
| 40 | Замена металлич. оцинкованных отливов белых окрашенных (шириной 150мм) по верху цоколя | м.п. | 12,0 |
| 41 | Установка металлич. оцинкованных отливов белых окрашенных (шириной 200мм) на пояске над верхом окон 4-го этажа | м.п. | 22,0 |
| 42 | Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 металлических решеток на окнах подвала и 1-го этажа | м2 | 6,0 |
| 43 | Демонтаж с сохранением и обратный монтаж внешних блоков кондиционирования | шт. | 10 |
| 44 | Укрытие окон и дверных блоков от пыли и грязи (армированной пленкой) | м2 | 85,0 |
| 45 | Укрытие козырька над подъездом и крыльца от пыли и грязи (армированной пленкой) | м2 | 25,0 |
| 46 | Монтаж и демонтаж лесов | м2 | 380,0 |
| 47 | Устройство защитной сетки по секционным лесам | м2 | 380,0 |
| 48 | Сбор и вывоз строительного мусора | контейнер | 2 |
|  |  |  |  |

Исп. Бойко Е.Н.

8-495-780-54-45 (доб.21-337)