|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г. | **УТВЕРЖДАЮ**  Генеральный директор  ООО «АСГАРД»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Э.Р. Казиев  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г. |

**Техническое задание**

на ремонт кровли корпуса 4 по адресу: Московская область,

г. Химки, ул. Заводская, дом 2А

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |
|
| 1 | Вскрытие вздутий кровли (резка верхних гидроизоляционных слоев) | м2 | 10,0 |
| 2 | Просушивание основания с нанесением мастики | м2 | 10,0 |
| 3 | Обеспыливание и обмазка битумным праймером поверхности основания кровли, примыканий стен и парапета | м2 | 680,0 |
| 4 | Устройство гидроизоляционного рулонного покрытия кровли в 1 слой (Технониколь Унифлекс ТКП-5,0) | м2 | 680,0 |
| 5 | Устройство примыканий парапета кровли из гидроизоляционного рулонного покрытия в 1 слой (Технониколь Унифлекс ТКП-5,0) на высоту 1700мм | п.м. | 20,0 |

Примечание: Выезд подрядчика на объект для участия в тендере обязателен.

Исп. Багиров Р.И.

8-495-780-54-45 (доб. 711)